S100 UPDATING INSTRUCTION
1、 升级准备
· 硬件工具:SD卡：升级SD卡要求：2G/4G，格式为：FAT32；
Prepare one empty SD card with 2G/4G volume, format it with FAT32
· 升级过程需要15分钟，中途不能断电和操作面板按键
· Updating work need around 15 minutes, DO NOT cut off power supply or PRESS any buttons on the front panel during the updating work.
2、 升级步骤：

1. 拷贝文件到SD卡：

把下面文件拷贝到SD卡的根目录上；文件如下：
Copy the following files to SD card in root direction
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2. 开始升级：

将SD卡插入机器的GPS插槽，重启机器，全部升级的完整步骤及现象：
Insert SD card to SD card slot for GPS function, power on DVD, the updating work as the following:
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升级完成，正常使用。
校准屏幕；只有触摸屏校准正确才会执行下面步骤


(make screen calibration work)





为100%此时拔出SD卡，机器会自动重启





升级Eboot、NK；此时屏幕为红色界面，且有文字提示


(Red background updating)
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升级界面程序；正在拷贝界面程序 (copy UI…..)
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升级FLASH；此时会出现黑屏或者花屏，黑屏期间蜂鸣器会一直响(screen will be black and beep, just waiting…..)
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升级完成后会显示“Complete 100%”和“**Mission Accomplished! Please pull out of the card!”，如下图，拔出SD卡，机器会自动重启


(Remove SD card, the DVD will restart)
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